학교(기관) 물질안전보건자료(MSDS) 관리 계획

2022.  3.

(안전총괄과)

학교(기관) 물질안전보건자료(MSDS) 관리 계획

안전총괄과

Ⅰ		관련 근거

❍「산업안전보건법」제114조(물질안전보건자료의 게시 및 교육 등)

❍「산업안전보건법」제115조(물질안전보건자료대상물질 용기 등의 경고표지)

❍「산업안전보건에 관한 규칙」[별표12] 관리대상 유해물질의 종류

Ⅱ		추진 배경

❍ 각종 세제류 취급에 따른 조리 종사자의 화학물질 사고사례 지속 발생

❍ 인식하지 못한 유해화학물질 취급·사용으로 인한 건강 장해 발생 우려

Ⅲ		추진 목적

❍ 학교(기관)에서 사용하는 유해화학물질을 취급하는 근로자의 건강을 보호하고 화학물질로 인한 산업재해 예방

❍ 화학물질을 안전하게 사용하기 위해 필요한 정보를 목록화하여 관리함으로써 취급방법 인지 및 신속한 응급대처 등

Ⅳ		추진 내용

1. 화학물질에 대한 안전한 취급관리

❍ 연 1회 또는 거의 사용하지 않는 제품은 타 물질로 대체, 평소 미사용 물질은 별도 보관하지 않고 즉시 폐기조치

❍ 급식실 내 취급물질은 대부분 산업안전보건법 적용 대상이므로, 최소한의 필수 제품만 구비·사용

➩ 기름때 제거제, 스케일 제거제, 석회질 제거제 등 기능이 비슷한 제품은 1-2개로 공통사용

❍ 화학물질 함유량 1% 이상 제품은 폐기, 함유량 1% 미만 제품으로 대체 사용

➩ 함유량 1%이상 해당 제품 취급시 작업환경측정, 특수건강검진, 특별안전보건교육 실시 대상이므로 관리사항이 확대됨

※「작업환경측정 대상 유해인자」「특수건강검진 대상 유해인자」「관리대상 유해물질 종류」 [별첨2, 3, 4 참고]

<참고사항> 학교에서 주로 사용되는 유해물질

급식: 수산화나트륨, 수산화칼륨, 2-부톡시에탄올, 인산 등

미화: 이소프로필알콜 등

시설: 크실렌, 톨루엔 등

❍ 락스는 반드시 찬물에 희석해서 사용, 다른세제 또는 소독제와 혼합사용 금지 ※ [별첨5 참고]

❍ 오븐크리너 등 각종 세척제 취급시 근로자의 피부 노출을 방지하기 위한 불침투성 장갑, 보안경(고글), 안면보호구 등 개인보호구 지급 및 착용지도

➩ 일부 세제류의 경우 피부자극성·부식성물질로 피부질환, 호흡기질환 등을 유발

2. 물질안전보건자료(MSDS) [별첨6 참고]

❍ 물질안전보건자료를 작업장 내에 취급 근로자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 MSDS 게시·비치

❍ 물질안전보건자료를 목록표로 정리하여 관리하며 사용 물질만 보관

❍ 5년 이상 노후화된 MSDS는 최신자료로 교체

❍ 물질안전보건자료 대상 물질을 취급하는 공정별로 관리 요령 게시

❍ 물질안전보건자료 대상 물질을 담은 용기에 경고표시 부착하여 사용

❍ 물질안전보건자료 대상 물질을 취급하는 근로자의 MSDS 교육 실시

<MSDS 교육 내용>

- 대상화학물질의 명칭(또는 제품명)

- 물리적 위험성 및 건강 유해성

- 취급상의 주의사항

- 적절한 보호구

- 응급조치 요령 및 사고시 대처방법

- 물질안전보건자료 및 경고표지를 이해하는 방법

<MSDS 교육 시기>

- 물질안전보건자료 대상 물질을 사용·운반 또는 저장시(채용시교육)

- 새로운 물질이 도입된 경우

❍ 유해물질 구성성분 및 함유량 확인 [별첨7 참고]

- 산업안전보건법 규제 여부 및 구성 성분의 명칭과 함유량 확인

Ⅴ		행정사항

❍ MSDS 안전교육 실시

- MSDS대상 물질을 사용·운반·저장 시, 또한 새로운 MSDS대상 물질 도입 및 신규 채용 시 안전교육 반드시 실시

* (교육자료) 충남교육청누리집- 부서별누리집(안전총괄과)-산업안전보건자료실 게시자료 참고 ※ 최신자료로 수시 업로드

❍ MSDS 게시 및 경고 표시

- 모든 근로자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 MSDS자료 및 공정별로 관리 요령 게시

- 물질안전보건자료 대상 물질을 담은 용기 및 장소에 경고 표시 부착

별첨 1. 질의 답변(Q&A)

2. 작업환경측정 대상 유해인자

3. 특수건강진단 대상 유해인자

4. 관리대상 유해물질의 종류

5. 락스 사용법 포스터

6. 물질안전보건자료 관련 양식

7. 유해물질 구성성분 및 함유량 확인(법적규제 사항 등)

별첨 1	질의 답변[Q&A]

1. 세척제에 함유한 수산화나트륨이 5% 미만이면 안전한 것으로 알고 있는데, 아닌가요?

❍ 「화학물질관리법」에 따르면, 수산화나트륨 및 이를 5% 이상 함유한 혼합물을 ‘유독물질’로 지정하고 있으나, 「산업안전보건법」에서는 수산화나트륨과 같은 유해화학물질의 경우 1% 이상 함유시 유해인자로 규정하고 있습니다. 우리 교육청은 산업안전보건법에 따라 유해인자의 취급을 제한하고 있으므로, 본 지침에 의거하여 세제류 등 관리대상 유해물질[별첨4 참고] 함유량 1% 미만 제품을 사용하시기 바랍니다.

2. 유해화학물질 1% 미만 제품을 어떻게 확인하나요?

❍ 취급하는 화학물질의 MSDS 서류를 확인하시면 됩니다. [별첨7 참고] 16개의 카테고리 중 3.구성성분의 명칭 및 함유량을 확인하시면 됩니다.

3. 작업환경측정이 의무이며, 학교별로 실시해야 하나요?

❍ 「산업안전보건법」 시행규칙 제 186조에 의거, 측정대상 유해인자[별첨2 참고]에 노출되는 경우 정기적인 측정을 실시해야 합니다. 우리 교육청은 올해, 전체 조리교 대상 작업환경측정을 실시 예정으로 본 지침에 따라 급식실의 유해화학물질 취급을 제한하시기 바랍니다.

4. 유해한 화학물질을 쓰지 않아도 특수건강진단을 받아야 하나요?

❍ 「산업안전보건법」시행규칙 제201조에 의거, 고용노동부령으로 정하는 유해인자[별첨3 참고]에 노출되는 경우 정기적인 검진을 실시해야 합니다. ➩함유량 1% 이상 제품 취급시 작업환경측정, 특수건강검진, 특별안전보건교육 실시 대상이므로 관리사항이 확대됨

➩함유량 1%미만 제품으로 대체사용

5. 세척작업시 동료 간 대화를 해야하는데, 꼭 귀마개를 착용해야 하나요?

❍ 세척실 소음의 주 발생원은 식기세척기 기계음, 식기구의 마찰음으로 세척작업이 이루어지는 약 2시간 동안은 근로자의 청력보호를 위해 귀마개를 착용토록 지침을 정하였습니다. 안내드린 폼 재질의 귀마개 착용시 저주파 영역의 대화음은 완전히 차단되지 않으므로, 작업 중 의사소통에는 무리가 없을 것으로 판단됩니다. 귀마개 착용 습관화를 통해 근로자가 적응 할 수 있도록 적극 지도하여 주시기 바랍니다.

6. 귀마개는 연간 몇 개를 구매해야 하며, 교체 주기는 어떻게 되나요?

❍ 귀마개는 소모성 용품으로 필요하면 누구나 언제든지 교체 사용할수 있도록 작업장 내에 비치되어야 합니다. 개인지급이 원칙이며, 오염되지 않도록 개별 보관하고 교체 주기는 귀마개 종류에 따라 사용 기간이 각각 다르므로 (최소 2주`최대50일) 정확한 교체 주기는 판매처에 문의하시기 바랍니다.

별첨 2	작업환경측정 대상 유해인자

■ 산업안전보건법 시행규칙 [별표 21]

작업환경측정 대상 유해인자(제186조제1항 관련)

1. 화학적 인자

가. 유기화합물(114종)

1) 글루타르알데히드(Glutaraldehyde; 111-30-8)

2) 니트로글리세린(Nitroglycerin; 55-63-0)

3) 니트로메탄(Nitromethane; 75-52-5)

4) 니트로벤젠(Nitrobenzene; 98-95-3)

5) p-니트로아닐린(p-Nitroaniline; 100-01-6)

6) p-니트로클로로벤젠(p-Nitrochlorobenzene; 100-00-5)

7) 디니트로톨루엔(Dinitrotoluene; 25321-14-6 등)

8) N,N-디메틸아닐린(N,N-Dimethylaniline; 121-69-7)

9) 디메틸아민(Dimethylamine; 124-40-3)

10) N,N-디메틸아세트아미드(N,N-Dimethylacetamide; 127-19-5)

11) 디메틸포름아미드(Dimethylformamide; 68-12-2)

12) 디에탄올아민(Diethanolamine; 111-42-2)

13) 디에틸 에테르(Diethyl ether; 60-29-7)

14) 디에틸렌트리아민(Diethylenetriamine; 111-40-0)

15) 2-디에틸아미노에탄올(2-Diethylaminoethanol; 100-37-8)

16) 디에틸아민(Diethylamine; 109-89-7)

17) 1,4-디옥산(1,4-Dioxane; 123-91-1)

18) 디이소부틸케톤(Diisobutylketone; 108-83-8)

19) 1,1-디클로로-1-플루오로에탄(1,1-Dichloro-1-fluoroethane; 1717-00-6)

20) 디클로로메탄(Dichloromethane; 75-09-2)

21) o-디클로로벤젠(o-Dichlorobenzene; 95-50-1)

22) 1,2-디클로로에탄(1,2-Dichloroethane; 107-06-2)

23) 1,2-디클로로에틸렌(1,2-Dichloroethylene; 540-59-0 등)

24) 1,2-디클로로프로판(1,2-Dichloropropane; 78-87-5)

25) 디클로로플루오로메탄(Dichlorofluoromethane; 75-43-4)

26) p-디히드록시벤젠(p-Dihydroxybenzene; 123-31-9)

27) 메탄올(Methanol; 67-56-1)

28) 2-메톡시에탄올(2-Methoxyethanol; 109-86-4)

29) 2-메톡시에틸 아세테이트(2-Methoxyethyl acetate; 110-49-6)

30) 메틸 n-부틸 케톤(Methyl n-butyl ketone; 591-78-6)

31) 메틸 n-아밀 케톤(Methyl n-amyl ketone; 110-43-0)

32) 메틸 아민(Methyl amine; 74-89-5)

33) 메틸 아세테이트(Methyl acetate; 79-20-9)

34) 메틸 에틸 케톤(Methyl ethyl ketone; 78-93-3)

35) 메틸 이소부틸 케톤(Methyl isobutyl ketone; 108-10-1)

36) 메틸 클로라이드(Methyl chloride; 74-87-3)

37) 메틸 클로로포름(Methyl chloroform; 71-55-6)

38) 메틸렌 비스(페닐 이소시아네이트)[Methylene bis(phenyl isocyanate); 101-68-8 등]

39) o-메틸시클로헥사논(o-Methylcyclohexanone; 583-60-8)

40) 메틸시클로헥사놀(Methylcyclohexanol; 25639-42-3 등)

41) 무수 말레산(Maleic anhydride; 108-31-6)

42) 무수 프탈산(Phthalic anhydride; 85-44-9)

43) 벤젠(Benzene; 71-43-2)

44) 1,3-부타디엔(1,3-Butadiene; 106-99-0)

45) n-부탄올(n-Butanol; 71-36-3)

46) 2-부탄올(2-Butanol; 78-92-2)

47) 2-부톡시에탄올(2-Butoxyethanol; 111-76-2)

48) 2-부톡시에틸 아세테이트(2-Butoxyethyl acetate; 112-07-2)

49) n-부틸 아세테이트(n-Butyl acetate; 123-86-4)

50) 1-브로모프로판(1-Bromopropane; 106-94-5)

51) 2-브로모프로판(2-Bromopropane; 75-26-3)

52) 브롬화 메틸(Methyl bromide; 74-83-9)

53) 비닐 아세테이트(Vinyl acetate; 108-05-4)

54) 사염화탄소(Carbon tetrachloride; 56-23-5)

55) 스토다드 솔벤트(Stoddard solvent; 8052-41-3)

56) 스티렌(Styrene; 100-42-5)

57) 시클로헥사논(Cyclohexanone; 108-94-1)

58) 시클로헥사놀(Cyclohexanol; 108-93-0)

59) 시클로헥산(Cyclohexane; 110-82-7)

60) 시클로헥센(Cyclohexene; 110-83-8)

61) 아닐린[62-53-3] 및 그 동족체(Aniline and its homologues)

62) 아세토니트릴(Acetonitrile; 75-05-8)

63) 아세톤(Acetone; 67-64-1)

64) 아세트알데히드(Acetaldehyde; 75-07-0)

65) 아크릴로니트릴(Acrylonitrile; 107-13-1)

66) 아크릴아미드(Acrylamide; 79-06-1)

67) 알릴 글리시딜 에테르(Allyl glycidyl ether; 106-92-3)

68) 에탄올아민(Ethanolamine; 141-43-5)

69) 2-에톡시에탄올(2-Ethoxyethanol; 110-80-5)

70) 2-에톡시에틸 아세테이트(2-Ethoxyethyl acetate; 111-15-9)

71) 에틸 벤젠(Ethyl benzene; 100-41-4)

72) 에틸 아세테이트(Ethyl acetate; 141-78-6)

73) 에틸 아크릴레이트(Ethyl acrylate; 140-88-5)

74) 에틸렌 글리콜(Ethylene glycol; 107-21-1)

75) 에틸렌 글리콜 디니트레이트(Ethylene glycol dinitrate; 628-96-6)

76) 에틸렌 클로로히드린(Ethylene chlorohydrin; 107-07-3)

77) 에틸렌이민(Ethyleneimine; 151-56-4)

78) 에틸아민(Ethylamine; 75-04-7)

79) 2,3-에폭시-1-프로판올(2,3-Epoxy-1-propanol; 556-52-5 등)

80) 1,2-에폭시프로판(1,2-Epoxypropane; 75-56-9 등)

81) 에피클로로히드린(Epichlorohydrin; 106-89-8 등)

82) 요오드화 메틸(Methyl iodide; 74-88-4)

83) 이소부틸 아세테이트(Isobutyl acetate; 110-19-0)

84) 이소부틸 알코올(Isobutyl alcohol; 78-83-1)

85) 이소아밀 아세테이트(Isoamyl acetate; 123-92-2)

86) 이소아밀 알코올(Isoamyl alcohol; 123-51-3)

87) 이소프로필 아세테이트(Isopropyl acetate; 108-21-4)

88) 이소프로필 알코올(Isopropyl alcohol; 67-63-0)

89) 이황화탄소(Carbon disulfide; 75-15-0)

90) 크레졸(Cresol; 1319-77-3 등)

91) 크실렌(Xylene; 1330-20-7 등)

92) 클로로벤젠(Chlorobenzene; 108-90-7)

93) 1,1,2,2-테트라클로로에탄(1,1,2,2-Tetrachloroethane; 79-34-5)

94) 테트라히드로푸란(Tetrahydrofuran; 109-99-9)

95) 톨루엔(Toluene; 108-88-3)

96) 톨루엔-2,4-디이소시아네이트(Toluene-2,4-diisocyanate; 584-84-9 등)

97) 톨루엔-2,6-디이소시아네이트(Toluene-2,6-diisocyanate; 91-08-7 등)

98) 트리에틸아민(Triethylamine; 121-44-8)

99) 트리클로로메탄(Trichloromethane; 67-66-3)

100) 1,1,2-트리클로로에탄(1,1,2-Trichloroethane; 79-00-5)

101) 트리클로로에틸렌(Trichloroethylene; 79-01-6)

102) 1,2,3-트리클로로프로판(1,2,3-Trichloropropane; 96-18-4)

103) 퍼클로로에틸렌(Perchloroethylene; 127-18-4)

104) 페놀(Phenol; 108-95-2)

105) 펜타클로로페놀(Pentachlorophenol; 87-86-5)

106) 포름알데히드(Formaldehyde; 50-00-0)

107) 프로필렌이민(Propyleneimine; 75-55-8)

108) n-프로필 아세테이트(n-Propyl acetate; 109-60-4)

109) 피리딘(Pyridine; 110-86-1)

110) 헥사메틸렌 디이소시아네이트(Hexamethylene diisocyanate; 822-06-0)

111) n-헥산(n-Hexane; 110-54-3)

112) n-헵탄(n-Heptane; 142-82-5)

113) 황산 디메틸(Dimethyl sulfate; 77-78-1)

114) 히드라진(Hydrazine; 302-01-2)

115) 1)부터 114)까지의 물질을 용량비율 1퍼센트 이상 함유한 혼합물

나. 금속류(24종)

1) 구리(Copper; 7440-50-8) (분진, 미스트, 흄)

2) 납[7439-92-1] 및 그 무기화합물(Lead and its inorganic compounds)

3) 니켈[7440-02-0] 및 그 무기화합물, 니켈 카르보닐[13463-39-3](Nickel and its inorganic compounds, Nickel carbonyl)

4) 망간[7439-96-5] 및 그 무기화합물(Manganese and its inorganic compounds)

5) 바륨[7440-39-3] 및 그 가용성 화합물(Barium and its soluble compounds)

6) 백금[7440-06-4] 및 그 가용성 염(Platinum and its soluble salts)

7) 산화마그네슘(Magnesium oxide; 1309-48-4)

8) 산화아연(Zinc oxide; 1314-13-2) (분진, 흄)

9) 산화철(Iron oxide; 1309-37-1 등) (분진, 흄)

10) 셀레늄[7782-49-2] 및 그 화합물(Selenium and its compounds)

11) 수은[7439-97-6] 및 그 화합물(Mercury and its compounds)

12) 안티몬[7440-36-0] 및 그 화합물(Antimony and its compounds)

13) 알루미늄[7429-90-5] 및 그 화합물(Aluminum and its compounds)

14) 오산화바나듐(Vanadium pentoxide; 1314-62-1) (분진, 흄)

15) 요오드[7553-56-2] 및 요오드화물(Iodine and iodides)

16) 인듐[7440-74-6] 및 그 화합물(Indium and its compounds)

17) 은[7440-22-4] 및 그 가용성 화합물(Silver and its soluble compounds)

18) 이산화티타늄(Titanium dioxide; 13463-67-7)

19) 주석[7440-31-5] 및 그 화합물(Tin and its compounds)(수소화 주석은 제외한다)

20) 지르코늄[7440-67-7] 및 그 화합물(Zirconium and its compounds)

21) 카드뮴[7440-43-9] 및 그 화합물(Cadmium and its compounds)

22) 코발트[7440-48-4] 및 그 무기화합물(Cobalt and its inorganic compounds)

23) 크롬[7440-47-3] 및 그 무기화합물(Chromium and its inorganic compounds)

24) 텅스텐[7440-33-7] 및 그 화합물(Tungsten and its compounds)

25) 1)부터 24)까지의 규정에 따른 물질을 중량비율 1퍼센트 이상 함유한 혼합물

다. 산 및 알칼리류(17종)

1) 개미산(Formic acid; 64-18-6)

2) 과산화수소(Hydrogen peroxide; 7722-84-1)

3) 무수 초산(Acetic anhydride; 108-24-7)

4) 불화수소(Hydrogen fluoride; 7664-39-3)

5) 브롬화수소(Hydrogen bromide; 10035-10-6)

6) 수산화 나트륨(Sodium hydroxide; 1310-73-2)

7) 수산화 칼륨(Potassium hydroxide; 1310-58-3)

8) 시안화 나트륨(Sodium cyanide; 143-33-9)

9) 시안화 칼륨(Potassium cyanide; 151-50-8)

10) 시안화 칼슘(Calcium cyanide; 592-01-8)

11) 아크릴산(Acrylic acid; 79-10-7)

12) 염화수소(Hydrogen chloride; 7647-01-0)

13) 인산(Phosphoric acid; 7664-38-2)

14) 질산(Nitric acid; 7697-37-2)

15) 초산(Acetic acid; 64-19-7)

16) 트리클로로아세트산(Trichloroacetic acid; 76-03-9)

17) 황산(Sulfuric acid; 7664-93-9)

18) 1)부터 17)까지의 물질을 중량비율 1퍼센트 이상 함유한 혼합물

라. 가스 상태 물질류(15종)

1) 불소(Fluorine; 7782-41-4)

2) 브롬(Bromine; 7726-95-6)

3) 산화에틸렌(Ethylene oxide; 75-21-8)

4) 삼수소화 비소(Arsine; 7784-42-1)

5) 시안화 수소(Hydrogen cyanide; 74-90-8)

6) 암모니아(Ammonia; 7664-41-7 등)

7) 염소(Chlorine; 7782-50-5)

8) 오존(Ozone; 10028-15-6)

9) 이산화질소(nitrogen dioxide; 10102-44-0)

10) 이산화황(Sulfur dioxide; 7446-09-5)

11) 일산화질소(Nitric oxide; 10102-43-9)

12) 일산화탄소(Carbon monoxide; 630-08-0)

13) 포스겐(Phosgene; 75-44-5)

14) 포스핀(Phosphine; 7803-51-2)

15) 황화수소(Hydrogen sulfide; 7783-06-4)

16) 1)부터 15)까지의 물질을 용량비율 1퍼센트 이상 함유한 혼합물

마. 영 제88조에 따른 허가 대상 유해물질(12종)

1) α-나프틸아민[134-32-7] 및 그 염(α-naphthylamine and its salts)

2) 디아니시딘[119-90-4] 및 그 염(Dianisidine and its salts)

3) 디클로로벤지딘[91-94-1] 및 그 염(Dichlorobenzidine and its salts)

4) 베릴륨[7440-41-7] 및 그 화합물(Beryllium and its compounds)

5) 벤조트리클로라이드(Benzotrichloride; 98-07-7)

6) 비소[7440-38-2] 및 그 무기화합물(Arsenic and its inorganic compounds)

7) 염화비닐(Vinyl chloride; 75-01-4)

8) 콜타르피치[65996-93-2] 휘발물(Coal tar pitch volatiles as benzene soluble aerosol)

9) 크롬광 가공[열을 가하여 소성(변형된 형태 유지) 처리하는 경우만 해당한다] (Chromite ore processing)

10) 크롬산 아연(Zinc chromates; 13530-65-9 등)

11) o-톨리딘[119-93-7] 및 그 염(o-Tolidine and its salts)

12) 황화니켈류(Nickel sulfides; 12035-72-2, 16812-54-7)

13) 1)부터 4)까지 및 6)부터 12)까지의 어느 하나에 해당하는 물질을 중량비율 1퍼센트 이상 함유한 혼합물

14) 5)의 물질을 중량비율 0.5퍼센트 이상 함유한 혼합물

바. 금속가공유[Metal working fluids(MWFs), 1종]

2. 물리적 인자(2종)

가. 8시간 시간가중평균 80dB 이상의 소음

나. 안전보건규칙 제558조에 따른 고열

3. 분진(7종)

가. 광물성 분진(Mineral dust)

1) 규산(Silica)

가) 석영(Quartz; 14808-60-7 등)

나) 크리스토발라이트(Cristobalite; 14464-46-1)

다) 트리디마이트(Trydimite; 15468-32-3)

2) 규산염(Silicates, less than 1% crystalline silica)

가) 소우프스톤(Soapstone; 14807-96-6)

나) 운모(Mica; 12001-26-2)

다) 포틀랜드 시멘트(Portland cement; 65997-15-1)

라) 활석(석면 불포함)[Talc(Containing no asbestos fibers); 14807-96-6]

마) 흑연(Graphite; 7782-42-5)

3) 그 밖의 광물성 분진(Mineral dusts)

나. 곡물 분진(Grain dusts)

다. 면 분진(Cotton dusts)

라. 목재 분진(Wood dusts)

마. 석면 분진(Asbestos dusts; 1332-21-4 등)

바. 용접 흄(Welding fume)

사. 유리섬유(Glass fibers)

4. 그 밖에 고용노동부장관이 정하여 고시하는 인체에 해로운 유해인자

※ 비고: "등"이란 해당 화학물질에 이성질체 등 동일 속성을 가지는 2개 이상의 화합물이 존재할 수 있는 경우를 말한다.

별첨 3	특수건강진단 대상 유해인자

■ 산업안전보건법 시행규칙 [별표 22]

1. 화학적 인자

가. 유기화합물(109종)

1) 가솔린(Gasoline; 8006-61-9)

2) 글루타르알데히드(Glutaraldehyde; 111-30-8)

3) β-나프틸아민(β-Naphthylamine; 91-59-8)

4) 니트로글리세린(Nitroglycerin; 55-63-0)

5) 니트로메탄(Nitromethane; 75-52-5)

6) 니트로벤젠(Nitrobenzene; 98-95-3)

7) p-니트로아닐린(p-Nitroaniline; 100-01-6)

8) p-니트로클로로벤젠(p-Nitrochlorobenzene; 100-00-5)

9) 디니트로톨루엔(Dinitrotoluene; 25321-14-6 등)

10) N,N-디메틸아닐린(N,N-Dimethylaniline; 121-69-7)

11) p-디메틸아미노아조벤젠(p-Dimethylaminoazobenzene; 60-11-7)

12) N,N-디메틸아세트아미드(N,N-Dimethylacetamide; 127-19-5)

13) 디메틸포름아미드(Dimethylformamide; 68-12-2)

14) 디에틸 에테르(Diethyl ether; 60-29-7)

15) 디에틸렌트리아민(Diethylenetriamine; 111-40-0)

16) 1,4-디옥산(1,4-Dioxane; 123-91-1)

17) 디이소부틸케톤(Diisobutylketone; 108-83-8)

18) 디클로로메탄(Dichloromethane; 75-09-2)

19) o-디클로로벤젠(o-Dichlorobenzene; 95-50-1)

20) 1,2-디클로로에탄(1,2-Dichloroethane; 107-06-2)

21) 1,2-디클로로에틸렌(1,2-Dichloroethylene; 540-59-0 등)

22) 1,2-디클로로프로판(1,2-Dichloropropane; 78-87-5)

23) 디클로로플루오로메탄(Dichlorofluoromethane; 75-43-4)

24) p-디히드록시벤젠(p-dihydroxybenzene; 123-31-9)

25) 마젠타(Magenta; 569-61-9)

26) 메탄올(Methanol; 67-56-1)

27) 2-메톡시에탄올(2-Methoxyethanol; 109-86-4)

28) 2-메톡시에틸 아세테이트(2-Methoxyethyl acetate; 110-49-6)

29) 메틸 n-부틸 케톤(Methyl n-butyl ketone; 591-78-6)

30) 메틸 n-아밀 케톤(Methyl n-amyl ketone; 110-43-0)

31) 메틸 에틸 케톤(Methyl ethyl ketone; 78-93-3)

32) 메틸 이소부틸 케톤(Methyl isobutyl ketone; 108-10-1)

33) 메틸 클로라이드(Methyl chloride; 74-87-3)

34) 메틸 클로로포름(Methyl chloroform; 71-55-6)

35) 메틸렌 비스(페닐 이소시아네이트)[Methylene bis(phenyl isocyanate); 101-68-8 등]

36) 4,4'-메틸렌 비스(2-클로로아닐린)[4,4'-Methylene bis(2-chloroaniline); 101-14-4]

37) o-메틸시클로헥사논(o-Methylcyclohexanone; 583-60-8)

38) 메틸시클로헥사놀(Methylcyclohexanol; 25639-42-3 등)

39) 무수 말레산(Maleic anhydride; 108-31-6)

40) 무수 프탈산(Phthalic anhydride; 85-44-9)

41) 벤젠(Benzene; 71-43-2)

42) 벤지딘 및 그 염(Benzidine and its salts; 92-87-5)

43) 1,3-부타디엔(1,3-Butadiene; 106-99-0)

44) n-부탄올(n-Butanol; 71-36-3)

45) 2-부탄올(2-Butanol; 78-92-2)

46) 2-부톡시에탄올(2-Butoxyethanol; 111-76-2)

47) 2-부톡시에틸 아세테이트(2-Butoxyethyl acetate; 112-07-2)

48) 1-브로모프로판(1-Bromopropane; 106-94-5)

49) 2-브로모프로판(2-Bromopropane; 75-26-3)

50) 브롬화 메틸(Methyl bromide; 74-83-9)

51) 비스(클로로메틸) 에테르(bis(Chloromethyl) ether; 542-88-1)

52) 사염화탄소(Carbon tetrachloride; 56-23-5)

53) 스토다드 솔벤트(Stoddard solvent; 8052-41-3)

54) 스티렌(Styrene; 100-42-5)

55) 시클로헥사논(Cyclohexanone; 108-94-1)

56) 시클로헥사놀(Cyclohexanol; 108-93-0)

57) 시클로헥산(Cyclohexane; 110-82-7)

58) 시클로헥센(Cyclohexene; 110-83-8)

59) 아닐린[62-53-3] 및 그 동족체(Aniline and its homologues)

60) 아세토니트릴(Acetonitrile; 75-05-8)

61) 아세톤(Acetone; 67-64-1)

62) 아세트알데히드(Acetaldehyde; 75-07-0)

63) 아우라민(Auramine; 492-80-8)

64) 아크릴로니트릴(Acrylonitrile; 107-13-1)

65) 아크릴아미드(Acrylamide; 79-06-1)

66) 2-에톡시에탄올(2-Ethoxyethanol; 110-80-5)

67) 2-에톡시에틸 아세테이트(2-Ethoxyethyl acetate; 111-15-9)

68) 에틸 벤젠(Ethyl benzene; 100-41-4)

69) 에틸 아크릴레이트(Ethyl acrylate; 140-88-5)

70) 에틸렌 글리콜(Ethylene glycol; 107-21-1)

71) 에틸렌 글리콜 디니트레이트(Ethylene glycol dinitrate; 628-96-6)

72) 에틸렌 클로로히드린(Ethylene chlorohydrin; 107-07-3)

73) 에틸렌이민(Ethyleneimine; 151-56-4)

74) 2,3-에폭시-1-프로판올(2,3-Epoxy-1-propanol; 556-52-5 등)

75) 에피클로로히드린(Epichlorohydrin; 106-89-8 등)

76) 염소화비페닐(Polychlorobiphenyls; 53469-21-9, 11097-69-1)

77) 요오드화 메틸(Methyl iodide; 74-88-4)

78) 이소부틸 알코올(Isobutyl alcohol; 78-83-1)

79) 이소아밀 아세테이트(Isoamyl acetate; 123-92-2)

80) 이소아밀 알코올(Isoamyl alcohol; 123-51-3)

81) 이소프로필 알코올(Isopropyl alcohol; 67-63-0)

82) 이황화탄소(Carbon disulfide; 75-15-0)

83) 콜타르(Coal tar; 8007-45-2)

84) 크레졸(Cresol; 1319-77-3 등)

85) 크실렌(Xylene; 1330-20-7 등)

86) 클로로메틸 메틸 에테르(Chloromethyl methyl ether; 107-30-2)

87) 클로로벤젠(Chlorobenzene; 108-90-7)

88) 테레빈유(Turpentine oil; 8006-64-2)

89) 1,1,2,2-테트라클로로에탄(1,1,2,2-Tetrachloroethane; 79-34-5)

90) 테트라히드로푸란(Tetrahydrofuran; 109-99-9)

91) 톨루엔(Toluene; 108-88-3)

92) 톨루엔-2,4-디이소시아네이트(Toluene-2,4-diisocyanate; 584-84-9 등)

93) 톨루엔-2,6-디이소시아네이트(Toluene-2,6-diisocyanate; 91-08-7 등)

94) 트리클로로메탄(Trichloromethane; 67-66-3)

95) 1,1,2-트리클로로에탄(1,1,2-Trichloroethane; 79-00-5)

96) 트리클로로에틸렌(Trichloroethylene(TCE); 79-01-6)

97) 1,2,3-트리클로로프로판(1,2,3-Trichloropropane; 96-18-4)

98) 퍼클로로에틸렌(Perchloroethylene; 127-18-4)

99) 페놀(Phenol; 108-95-2)

100) 펜타클로로페놀(Pentachlorophenol; 87-86-5)

102) 포름알데히드(Formaldehyde; 50-00-0)

102) β-프로피오락톤(β-Propiolactone; 57-57-8)

103) o-프탈로디니트릴(o-Phthalodinitrile; 91-15-6)

104) 피리딘(Pyridine; 110-86-1)

105) 헥사메틸렌 디이소시아네이트(Hexamethylene diisocyanate; 822-06-0)

106) n-헥산(n-Hexane; 110-54-3)

107) n-헵탄(n-Heptane; 142-82-5)

108) 황산 디메틸(Dimethyl sulfate; 77-78-1)

109) 히드라진(Hydrazine; 302-01-2)

110) 1)부터 109)까지의 물질을 용량비율 1퍼센트 이상 함유한 혼합물

나. 금속류(20종)

1) 구리(Copper; 7440-50-8)(분진, 미스트, 흄)

2) 납[7439-92-1] 및 그 무기화합물(Lead and its inorganic compounds)

3) 니켈[7440-02-0] 및 그 무기화합물, 니켈 카르보닐[13463-39-3](Nickel and its

inorganic compounds, Nickel carbonyl)

4) 망간[7439-96-5] 및 그 무기화합물(Manganese and its inorganic compounds)

5) 사알킬납(Tetraalkyl lead; 78-00-2 등)

6) 산화아연(Zinc oxide; 1314-13-2)(분진, 흄)

7) 산화철(Iron oxide; 1309-37-1 등)(분진, 흄)

8) 삼산화비소(Arsenic trioxide; 1327-53-3)

9) 수은[7439-97-6] 및 그 화합물(Mercury and its compounds)

10) 안티몬[7440-36-0] 및 그 화합물(Antimony and its compounds)

11) 알루미늄[7429-90-5] 및 그 화합물(Aluminum and its compounds)

12) 오산화바나듐(Vanadium pentoxide; 1314-62-1)(분진, 흄)

13) 요오드[7553-56-2] 및 요오드화물(Iodine and iodides)

14) 인듐[7440-74-6] 및 그 화합물(Indium and its compounds)

15) 주석[7440-31-5] 및 그 화합물(Tin and its compounds)

16) 지르코늄[7440-67-7] 및 그 화합물(Zirconium and its compounds)

17) 카드뮴[7440-43-9] 및 그 화합물(Cadmium and its compounds)

18) 코발트(Cobalt; 7440-48-4)(분진, 흄)

19) 크롬[7440-47-3] 및 그 화합물(Chromium and its compounds)

20) 텅스텐[7440-33-7] 및 그 화합물(Tungsten and its compounds)

21) 1)부터 20)까지의 물질을 중량비율 1퍼센트 이상 함유한 혼합물

다. 산 및 알카리류(8종)

1) 무수 초산(Acetic anhydride; 108-24-7)

2) 불화수소(Hydrogen fluoride; 7664-39-3)

3) 시안화 나트륨(Sodium cyanide; 143-33-9)

4) 시안화 칼륨(Potassium cyanide; 151-50-8)

5) 염화수소(Hydrogen chloride; 7647-01-0)

6) 질산(Nitric acid; 7697-37-2)

7) 트리클로로아세트산(Trichloroacetic acid; 76-03-9)

8) 황산(Sulfuric acid; 7664-93-9)

9) 1)부터 8)까지의 물질을 중량비율 1퍼센트 이상 함유한 혼합물

라. 가스 상태 물질류(14종)

1) 불소(Fluorine; 7782-41-4)

2) 브롬(Bromine; 7726-95-6)

3) 산화에틸렌(Ethylene oxide; 75-21-8)

4) 삼수소화 비소(Arsine; 7784-42-1)

5) 시안화 수소(Hydrogen cyanide; 74-90-8)

6) 염소(Chlorine; 7782-50-5)

7) 오존(Ozone; 10028-15-6)

8) 이산화질소(nitrogen dioxide; 10102-44-0)

9) 이산화황(Sulfur dioxide; 7446-09-5)

10) 일산화질소(Nitric oxide; 10102-43-9)

11) 일산화탄소(Carbon monoxide; 630-08-0)

12) 포스겐(Phosgene; 75-44-5)

13) 포스핀(Phosphine; 7803-51-2)

14) 황화수소(Hydrogen sulfide; 7783-06-4)

15) 1)부터 14)까지의 규정에 따른 물질을 용량비율 1퍼센트 이상 함유한 혼합물

마. 영 제88조에 따른 허가 대상 유해물질(12종)

1) α-나프틸아민[134-32-7] 및 그 염(α-naphthylamine and its salts)

2) 디아니시딘[119-90-4] 및 그 염(Dianisidine and its salts)

3) 디클로로벤지딘[91-94-1] 및 그 염(Dichlorobenzidine and its salts)

4) 베릴륨[7440-41-7] 및 그 화합물(Beryllium and its compounds)

5) 벤조트리클로라이드(Benzotrichloride; 98-07-7)

6) 비소[7440-38-2] 및 그 무기화합물(Arsenic and its inorganic compounds)

7) 염화비닐(Vinyl chloride; 75-01-4)

8) 콜타르피치[65996-93-2] 휘발물(코크스 제조 또는 취급업무)(Coal tar pitch

volatiles)

9) 크롬광 가공[열을 가하여 소성(변형된 형태 유지) 처리하는 경우만 해당한

다](Chromite ore processing)

10) 크롬산 아연(Zinc chromates; 13530-65-9 등)

11) o-톨리딘[119-93-7] 및 그 염(o-Tolidine and its salts)

12) 황화니켈류(Nickel sulfides; 12035-72-2, 16812-54-7)

13) 1)부터 4)까지 및 6)부터 11)까지의 물질을 중량비율 1퍼센트 이상 함유한 혼합물

14) 5)의 물질을 중량비율 0.5퍼센트 이상 함유한 혼합물

바. 금속가공유(Metal working fluids); 미네랄 오일 미스트(광물성 오일, Oil mist, mineral)

2. 분진(7종)

가. 곡물 분진(Grain dusts)

나. 광물성 분진(Mineral dusts)

다. 면 분진(Cotton dusts)

라. 목재 분진(Wood dusts)

마. 용접 흄(Welding fume)

바. 유리 섬유(Glass fiber dusts)

사. 석면 분진(Asbestos dusts; 1332-21-4 등)

3. 물리적 인자(8종)

가. 안전보건규칙 제512조제1호부터 제3호까지의 규정의 소음작업, 강렬한 소음작업

및 충격소음작업에서 발생하는 소음

나. 안전보건규칙 제512조제4호의 진동작업에서 발생하는 진동

다. 안전보건규칙 제573조제1호의 방사선

라. 고기압

마. 저기압

바. 유해광선

1) 자외선

2) 적외선

3) 마이크로파 및 라디오파

4. 야간작업(2종)

가. 6개월간 밤 12시부터 오전 5시까지의 시간을 포함하여 계속되는 8시간 작업을 월 평

균 4회 이상 수행하는 경우

나. 6개월간 오후 10시부터 다음날 오전 6시 사이의 시간 중 작업을 월 평균 60시간 이

상 수행하는 경우

※ 비고: "등"이란 해당 화학물질에 이성질체 등 동일 속성을 가지는 2개 이상의 화합

물이 존재할 수 있는 경우를 말한다.

별첨 4	관리대상 유해물질의 종류

■ 산업안전보건기준에 관한 규칙 [별표 12] <개정 2019. 12. 26.>

1. 유기화합물(117종)

1) 글루타르알데히드(Glutaraldehyde; 111-30-8)

2) 니트로글리세린(Nitroglycerin; 55-63-0)

3) 니트로메탄(Nitromethane; 75-52-5)

4) 니트로벤젠(Nitrobenzene; 98-95-3)

5) p-니트로아닐린(p-Nitroaniline; 100-01-6)

6) p-니트로클로로벤젠(p-Nitrochlorobenzene; 100-00-5)

7) 디(2-에틸헥실)프탈레이트(Di(2-ethylhexyl)phthalate; 117-81-7)

8) 디니트로톨루엔(Dinitrotoluene; 25321-14-6 등)(특별관리물질)

9) N,N-디메틸아닐린(N,N-Dimethylaniline; 121-69-7)

10) 디메틸아민(Dimethylamine; 124-40-3)

11) N,N-디메틸아세트아미드(N,N-Dimethylacetamide; 127-19-5)(특별관리물질)

12) 디메틸포름아미드(Dimethylformamide; 68-12-2)(특별관리물질)

13) 디에탄올아민(Diethanolamine; 111-42-2)

14) 디에틸 에테르(Diethyl ether; 60-29-7)

15) 디에틸렌트리아민(Diethylenetriamine; 111-40-0)

16) 2-디에틸아미노에탄올(2-Diethylaminoethanol; 100-37-8)

17) 디에틸아민(Diethylamine; 109-89-7)

18) 1,4-디옥산(1,4-Dioxane; 123-91-1)

19) 디이소부틸케톤(Diisobutylketone; 108-83-8)

20) 1,1-디클로로-1-플루오로에탄(1,1-Dichloro-1-fluoroethane; 1717-00-6)

21) 디클로로메탄(Dichloromethane; 75-09-2)

22) o-디클로로벤젠(o-Dichlorobenzene; 95-50-1)

23) 1,2-디클로로에탄(1,2-Dichloroethane; 107-06-2)(특별관리물질)

24) 1,2-디클로로에틸렌(1,2-Dichloroethylene; 540-59-0 등)

25) 1,2-디클로로프로판(1,2-Dichloropropane; 78-87-5)(특별관리물질)

26) 디클로로플루오로메탄(Dichlorofluoromethane; 75-43-4)

27) p-디히드록시벤젠(p-dihydroxybenzene; 123-31-9)

28) 메탄올(Methanol; 67-56-1)

29) 2-메톡시에탄올(2-Methoxyethanol; 109-86-4)(특별관리물질)

30) 2-메톡시에틸 아세테이트(2-Methoxyethyl acetate; 110-49-6)(특별관리물질)

31) 메틸 n-부틸 케톤(Methyl n-butyl ketone; 591-78-6)

32) 메틸 n-아밀 케톤(Methyl n-amyl ketone; 110-43-0)

33) 메틸 아민(Methyl amine; 74-89-5)

34) 메틸 아세테이트(Methyl acetate; 79-20-9)

35) 메틸 에틸 케톤(Methyl ethyl ketone; 78-93-3)

36) 메틸 이소부틸 케톤(Methyl isobutyl ketone; 108-10-1)

37) 메틸 클로라이드(Methyl chloride; 74-87-3)

38) 메틸 클로로포름(Methyl chloroform; 71-55-6)

39) 메틸렌 비스(페닐 이소시아네이트)(Methylene bis(phenyl isocyanate); 101-68-8 등)

40) o-메틸시클로헥사논(o-Methylcyclohexanone; 583-60-8)

41) 메틸시클로헥사놀(Methylcyclohexanol; 25639-42-3 등)

42) 무수 말레산(Maleic anhydride; 108-31-6)

43) 무수 프탈산(Phthalic anhydride; 85-44-9)

44) 벤젠(Benzene; 71-43-2)(특별관리물질)

45) 1,3-부타디엔(1,3-Butadiene; 106-99-0)(특별관리물질)

46) n-부탄올(n-Butanol; 71-36-3)

47) 2-부탄올(2-Butanol; 78-92-2)

48) 2-부톡시에탄올(2-Butoxyethanol; 111-76-2)

49) 2-부톡시에틸 아세테이트(2-Butoxyethyl acetate; 112-07-2 )

50) n-부틸 아세테이트(n-Butyl acetate; 123-86-4)

51) 1-브로모프로판(1-Bromopropane; 106-94-5)(특별관리물질)

52) 2-브로모프로판(2-Bromopropane; 75-26-3)(특별관리물질)

53) 브롬화 메틸(Methyl bromide; 74-83-9)

54) 브이엠 및 피 나프타(VM&P Naphtha; 8032-32-4)

55) 비닐 아세테이트(Vinyl acetate; 108-05-4)

56) 사염화탄소(Carbon tetrachloride; 56-23-5)(특별관리물질)

57) 스토다드 솔벤트(Stoddard solvent; 8052-41-3)(벤젠을 0.1% 이상 함유한 경우만

특별관리물질)

58) 스티렌(Styrene; 100-42-5)

59) 시클로헥사논(Cyclohexanone; 108-94-1)

60) 시클로헥사놀(Cyclohexanol; 108-93-0)

61) 시클로헥산(Cyclohexane; 110-82-7)

62) 시클로헥센(Cyclohexene; 110-83-8)

63) 아닐린[62-53-3] 및 그 동족체(Aniline and its homologues)

64) 아세토니트릴(Acetonitrile; 75-05-8)

65) 아세톤(Acetone; 67-64-1)

66) 아세트알데히드(Acetaldehyde; 75-07-0)

67) 아크릴로니트릴(Acrylonitrile; 107-13-1)(특별관리물질)

68) 아크릴아미드(Acrylamide; 79-06-1)(특별관리물질)

69) 알릴 글리시딜 에테르(Allyl glycidyl ether; 106-92-3)

70) 에탄올아민(Ethanolamine; 141-43-5)

71) 2-에톡시에탄올(2-Ethoxyethanol; 110-80-5)(특별관리물질)

72) 2-에톡시에틸 아세테이트(2-Ethoxyethyl acetate; 111-15-9)(특별관리물질)

73) 에틸 벤젠(Ethyl benzene; 100-41-4)

74) 에틸 아세테이트(Ethyl acetate; 141-78-6)

75) 에틸 아크릴레이트(Ethyl acrylate; 140-88-5)

76) 에틸렌 글리콜(Ethylene glycol; 107-21-1)

77) 에틸렌 글리콜 디니트레이트(Ethylene glycol dinitrate; 628-96-6)

78) 에틸렌 클로로히드린(Ethylene chlorohydrin; 107-07-3)

79) 에틸렌이민(Ethyleneimine; 151-56-4)(특별관리물질)

80) 에틸아민(Ethylamine; 75-04-7)

81) 2,3-에폭시-1-프로판올(2,3-Epoxy-1-propanol; 556-52-5 등)(특별관리물질)

82) 1,2-에폭시프로판(1,2-Epoxypropane; 75-56-9 등)(특별관리물질)

83) 에피클로로히드린(Epichlorohydrin; 106-89-8 등)(특별관리물질)

84) 요오드화 메틸(Methyl iodide; 74-88-4)

85) 이소부틸 아세테이트(Isobutyl acetate; 110-19-0)

86) 이소부틸 알코올(Isobutyl alcohol; 78-83-1)

87) 이소아밀 아세테이트(Isoamyl acetate; 123-92-2)

88) 이소아밀 알코올(Isoamyl alcohol; 123-51-3)

89) 이소프로필 아세테이트(Isopropyl acetate; 108-21-4)

90) 이소프로필 알코올(Isopropyl alcohol; 67-63-0)

91) 이황화탄소(Carbon disulfide; 75-15-0)

92) 크레졸(Cresol; 1319-77-3 등)

93) 크실렌(Xylene; 1330-20-7 등)

94) 2-클로로-1,3-부타디엔(2-Chloro-1,3-butadiene; 126-99-8)

95) 클로로벤젠(Chlorobenzene; 108-90-7)

96) 1,1,2,2-테트라클로로에탄(1,1,2,2-Tetrachloroethane; 79-34-5)

97) 테트라히드로푸란(Tetrahydrofuran; 109-99-9)

98) 톨루엔(Toluene; 108-88-3)

99) 톨루엔-2,4-디이소시아네이트(Toluene-2,4-diisocyanate; 584-84-9 등)

100) 톨루엔-2,6-디이소시아네이트(Toluene-2,6-diisocyanate); 91-08-7 등)

101) 트리에틸아민(Triethylamine; 121-44-8)

102) 트리클로로메탄(Trichloromethane; 67-66-3)

103) 1,1,2-트리클로로에탄(1,1,2-Trichloroethane; 79-00-5)

104) 트리클로로에틸렌(Trichloroethylene; 79-01-6)(특별관리물질)

105) 1,2,3-트리클로로프로판(1,2,3-Trichloropropane; 96-18-4)(특별관리물질)

106) 퍼클로로에틸렌(Perchloroethylene; 127-18-4)(특별관리물질)

107) 페놀(Phenol; 108-95-2)(특별관리물질)

108) 페닐 글리시딜 에테르(Phenyl glycidyl ether; 122-60-1 등)

109) 포름알데히드(Formaldehyde; 50-00-0)(특별관리물질)

110) 프로필렌이민(Propyleneimine; 75-55-8)(특별관리물질)

111) n-프로필 아세테이트(n-Propyl acetate; 109-60-4)

112) 피리딘(Pyridine; 110-86-1)

113) 헥사메틸렌 디이소시아네이트(Hexamethylene diisocyanate; 822-06-0)

114) n-헥산(n-Hexane; 110-54-3)

115) n-헵탄(n-Heptane; 142-82-5)

116) 황산 디메틸(Dimethyl sulfate; 77-78-1)(특별관리물질)

117) 히드라진[302-01-2] 및 그 수화물(Hydrazine and its hydrates)(특별관리물질)

118) 1)부터 117)까지의 물질을 중량비율 1%[N,N-디메틸아세트아미드(특별관리물질),

디메틸포름아미드(특별관리물질), 2-메톡시에탄올(특별관리물질), 2-메톡시에틸 아

세테이트(특별관리물질), 1-브로모프로판(특별관리물질), 2-브로모프로판(특별관리

물질), 2-에톡시에탄올(특별관리물질), 2-에톡시에틸 아세테이트(특별관리물질) 및

페놀(특별관리물질)은 0.3%, 그 밖의 특별관리물질은 0.1%] 이상 함유한 혼합물

2. 금속류(24종)

1) 구리[7440-50-8] 및 그 화합물(Copper and its compounds)

2) 납[7439-92-1] 및 그 무기화합물(Lead and its inorganic compounds)(특별관리물질)

3) 니켈[7440-02-0] 및 그 무기화합물, 니켈 카르보닐(Nickel and its inorganic compou

nds, Nickel carbonyl)(불용성화합물만 특별관리물질)

4) 망간[7439-96-5] 및 그 무기화합물(Manganese and its inorganic compounds)

5) 바륨[7440-39-3] 및 그 가용성 화합물(Barium and its soluble compounds)

6) 백금[7440-06-4] 및 그 화합물(Platinum and its compounds)

7) 산화마그네슘(Magnesium oxide; 1309-48-4)

8) 셀레늄[7782-49-2] 및 그 화합물(Selenium and its compounds)

9) 수은[7439-97-6] 및 그 화합물(Mercury and its compounds)(특별관리물질. 다만, 아

릴화합물 및 알킬화합물은 특별관리물질에서 제외한다)

10) 아연[7440-66-6] 및 그 화합물(Zinc and its compounds)

11) 안티몬[7440-36-0] 및 그 화합물(Antimony and its compounds)

(삼산화안티몬만 특별관리물질)

12) 알루미늄[7429-90-5] 및 그 화합물(Aluminum and its compounds)

13) 오산화바나듐(Vanadium pentoxide; 1314-62-1)

14) 요오드[7553-56-2] 및 요오드화물(Iodine and iodides)

15) 은[7440-22-4] 및 그 화합물(Silver and its compounds)

16) 이산화티타늄(Titanium dioxide; 13463-67-7)

17) 인듐[7440-74-6] 및 그 화합물(Indium and its compounds)

18) 주석[7440-31-5] 및 그 화합물(Tin and its compounds)

19) 지르코늄[7440-67-7] 및 그 화합물(Zirconium and its compounds)

20) 철[7439-89-6] 및 그 화합물(Iron and its compounds)

21) 카드뮴[7440-43-9] 및 그 화합물(Cadmium and its compounds)(특별관리물질)

22) 코발트[7440-48-4] 및 그 무기화합물(Cobalt and its inorganic compounds)

23) 크롬[7440-47-3] 및 그 화합물(Chromium and its compounds)(6가크롬 화합물만 특별관리물질)

24) 텅스텐[7440-33-7] 및 그 화합물(Tungsten and its compounds)

25) 1)부터 24)까지의 물질을 중량비율 1%[납 및 그 무기화합물(특별관리물질), 수은 및

그 화합물(특별관리물질. 다만, 아릴화합물 및 알킬화합물은 특별관리물질에서 제외

한다)은 0.3%, 그 밖의 특별관리물질은 0.1%] 이상 함유한 혼합물

3. 산ㆍ알칼리류(17종)

1) 개미산(Formic acid; 64-18-6)

2) 과산화수소(Hydrogen peroxide; 7722-84-1)

3) 무수 초산(Acetic anhydride; 108-24-7)

4) 불화수소(Hydrogen fluoride; 7664-39-3)

5) 브롬화수소(Hydrogen bromide; 10035-10-6)

6) 수산화 나트륨(Sodium hydroxide; 1310-73-2)

7) 수산화 칼륨(Potassium hydroxide; 1310-58-3)

8) 시안화 나트륨(Sodium cyanide; 143-33-9)

9) 시안화 칼륨(Potassium cyanide; 151-50-8)

10) 시안화 칼슘(Calcium cyanide; 592-01-8)

11) 아크릴산(Acrylic acid; 79-10-7)

12) 염화수소(Hydrogen chloride; 7647-01-0)

13) 인산(Phosphoric acid; 7664-38-2)

14) 질산(Nitric acid; 7697-37-2)

15) 초산(Acetic acid; 64-19-7)

16) 트리클로로아세트산(Trichloroacetic acid; 76-03-9)

17) 황산(Sulfuric acid; 7664-93-9)(pH 2.0 이하인 강산은 특별관리물질)

18) 1)부터 17)까지의 물질을 중량비율 1%(특별관리물질은 0.1%) 이상 함유한 혼합물

4. 가스 상태 물질류(15종)

1) 불소(Fluorine; 7782-41-4)

2) 브롬(Bromine; 7726-95-6)

3) 산화에틸렌(Ethylene oxide; 75-21-8)(특별관리물질)

4) 삼수소화 비소(Arsine; 7784-42-1)

5) 시안화 수소(Hydrogen cyanide; 74-90-8)

6) 암모니아(Ammonia; 7664-41-7 등)

7) 염소(Chlorine; 7782-50-5)

8) 오존(Ozone; 10028-15-6)

9) 이산화질소(nitrogen dioxide; 10102-44-0)

10) 이산화황(Sulfur dioxide; 7446-09-5)

11) 일산화질소(Nitric oxide; 10102-43-9)

12) 일산화탄소(Carbon monoxide; 630-08-0)

13) 포스겐(Phosgene; 75-44-5)

14) 포스핀(Phosphine; 7803-51-2)

15) 황화수소(Hydrogen sulfide; 7783-06-4)

16) 1)부터 15)까지의 물질을 중량비율 1%(특별관리물질은 0.1%) 이상 함유한 혼합물

비고: ‘등’이란 해당 화학물질에 이성질체 등 동일 속성을 가지는 2개 이상의 화합물

이 존재할 수 있는 경우를 말한다.

별첨 5	락스 사용법 포스터

별첨 6	물질안전보건자료(MSDS)관련

<작업공정별 관리요령 양식>

공정명: 급식실

유해화학물질 작업공정별 관리요령

개정 : 2021. 6. 4.

제품명

유한락스 레귤러

1. 그림문자                                                 신호어:경고

2. 유해성.위험성

·  피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴

·  눈에 심한 손상을 일으킴

·  호흡자극성을 일으킬 수 있음

·  눈에 묻으면 몇분간 물로 조심해서 씻으시오, 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오,

3. 취급 시 주의사항

취급	취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오, 환기가 잘 되는 지역에서만 사용하시오, 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오,
저장	잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오, 빈 통은 완전히 배수하고 사용후 남은 잔량은 마개를 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.

4. 적절한 보호구

5. 응급조치 요령 및 사고 시 대처방법

눈	눈에 묻으면 몇분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오, 계속 씻으시오.긴급 의료조치를 받으시오.
피부	피부 자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치, 조언을 구하시오. 오염된 의복은 벗고 다시 사용전 세탁하시오. 뜨거운 물질인 경우 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담거나 씻어내시오
흡입	즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오호흡하지 않는 경우 산소를 공급하시오.
섭취	삼켰다면 입을 씻어내시오,토하려 하지 마시오. 긴급 의료조치를 받으시오.
기타	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오.

<경고표지 양식>

<물질안전보건자료(MSDS)교육일지 양식>

교육일자: 2022 년 월 일
교육장소				교육인원
교육강사	(직) (성명)			교육시간	00:00 ~ 00:00 ( 시간)
교육형태	׉⃞ 인터넷교육(이수증 첨부) ׉⃞ 현장교육 ׉⃞이론교육 ׉׉⃞ 기타( )
교육내용	- 대상화학물질의 명칭(또는 제품명) - 물리적 위험성 및 건강 유해성 - 취급상의 주의 사항 - 적절한 보호구 - 응급조치요령 및 사고 시 대처방법 - 물질안전보건자료 및 경고표지를 이해하는 방법
교 육 서 명 부
직 위(급)		성 명	서 명			비 고

<물질안전보건자료 목록표 양식>

연번	제품명	제조회사	사용용도	보관장소	월사용량	비고
1	예시) 유한락스	유한크로락스	기구소독	창고	12L
2
3
4
5
6
7
8
9
10

별첨 7	유해물질 구성성분 및 함유량 확인(법적규제 사항 등)

❍ 제조사 홈페이지 자료실 또는 제조사에 직접 연락하여 확인

❍ 구성성분 및 함유량 확인

❍ 카스(CAS)번호를 안전보건공단 화학물질정보 사이트에서 검색

https://msds.kosha.or.kr/MSDSInfo/ (안전보건공단 화학물질정보 사이트 주소)